采购2024年辅具支持友好医院建设项目辅具的询价响应报价表

各受邀询价单位：

我单位 采购“2024年辅具支持友好医院建设项目”辅具，现将对该项目费用进行采购询价。请按要求填写询价响应报价表，送至我单位。

    **一、询价响应报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名  称 | 采购需求技术参数 | 数量 | 供应商响应需求技术参数 | 品牌 | 型号 | 分项报价（元） | 备注 |
| 1 | 普通轮椅 | 产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。1.车架选用钢管焊接而成，主体管壁厚度。1.2mm-2.2mm，单交叉杆结构；可折叠。2.坐宽44cm-48cm。3.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。4.前后轮均为免充气轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。5.靠背垫牛津尼龙布或人造革,带有肘节式刹车另配后把刹车，车架配有安全带。6.脚踏管可调整踏板高度。7.载重≥100kg。 | 26台 |   |  |  |  |  |
| 2 | 坐厕椅 | 1.椅架由钢管焊接组合成型，管料规格：直径22mm，壁厚1.2mm，允许误差±10%，表面喷涂处理。2.厕板、马桶均采用HD-PE工程塑料。厕板为两层吹塑成型。3.配有环保马桶，带桶盖，容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，拆装方便，易清洁。4.采用固定式扶手和靠背，可折叠结构，安全性能好，携带方便，占地面积小；高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳；5.产品承载≥75 kg。 | 26台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 台式助视器 | 1. 屏幕尺寸：≥19英寸2. 屏幕高度调节：屏幕可上下调节10cm3. 屏幕俯仰角度调节：屏幕俯仰角度之和≥10°4. 屏幕左右倾角调节：屏幕左右倾角之和≥40°5. 摄像头对焦：摄像头自动对焦6. 放大倍数:2-80倍7. 显示模式:共有17种显示模式8. 精简显示模式：精简显示模式包含5种显示模式9. 屏幕亮度调节：具有屏幕亮度调节功能10.辅助灯调节：具有辅助灯调节功能11.自动演示:具有自动演示功能12.恢复出厂设置：具有恢复出厂设置功能13.记忆功能：关机后，自动保存关机前使用的显示模式、放大倍数、屏幕亮度、辅助灯亮度14.摄像头工作高度：摄像头距离工作台25cm±5cm15.整机重量：整机重量≤14kg16.电源：使用220V 50Hz电源供电 | 8台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 框式助行器 | 1.主架采用轻质铝合金为主要材料，管料规格：直径 25 mm，壁厚 1.2 mm ；允许误差±5%。2.脚管采用轻质铝合金为主要材料，管料规格：直径 28 mm，壁厚1.2 mm；允许误差±10%。3.把手防滑、舒适。 4.手撑步进式可折叠结构，使用和储运都很方便；高度可调，带8档位高度调节孔。配耐用优质橡胶防滑脚垫，有弹性着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。5.总高75-96cm，允许误差±5%；载重≥100kg。 | 27台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 抓杆扶手 | 一字扶手 材质：尼龙+不锈钢管复合承重指数：最大承重200kg尺寸：300mm；卫生间、沐浴区等区域安装扶手，支持老人起身助力、防摔防坠。安全舒适防滑，避免划伤；安装方便，使用寿命长。落地U型马桶扶手 材质：尼龙+不锈钢管复合抗压尼龙材料（装饰盖）承重指数：最大承重200kg尺寸：600\*700mm；卫生间、沐浴区等区域安装扶手，支持老人起身助力、防摔防坠。安全舒适防滑，避免划伤；安装方便，使用寿命长。 L型扶手 材质：尼龙+不锈钢管复合承重指数：最大承重200-400kg尺寸：600\*400mm；卫生间、沐浴区等区域安装扶手，支持老人起身助力、防摔防坠。安全舒适防滑，避免划伤；安装方便，使用寿命长。 提供安装服务。  | 45套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 移乘板 | 移乘板表面具有一定的滑动摩擦系数，底面材质具有止滑特性，确保产品的强度和安全性能。最大载荷120KG，保证无毒、不含甲醛、无异味、对人体无害。 | 14块 |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |

  参与询价响应供应商：（公章）

**二、质量保证承诺：**符合询价要求，满足行业及相关法律规定。

**三、询价须知：**

1.由采购小组对报名材料进行审核，符合资格条件和采购需求的报名材料，以报价最低者为供应商；报价相同且服务相当的，则通过抽签方式确定。

 2.各供应商的询价响应报价表以采购单位发布公告附件为准。

3.供应商所报询价响应报价表应为原件，内容填写要求完整准确，否则视为无效。

联系人：姚岭  电话：18975191673

地址：长沙市芙蓉区纬二路89号